3/4”-103-FG-3017-6C3S-E

36°C, 7.64 MPa

3/4”-103-FG-3030-6C3S-E

36°C, 7.64 MPa

3/4”-103-FG-3018-6C3S-E

36°C, 7.64 MPa

3/4”-103-FG-3031-6C3S-E

50°C, 7.64 MPa

3/4”-103-FG-3019-6C3S-E

50°C, 7.64 MPa

1.1/2”-103-FG-3021-1C34-E

14°C, 0.05 MPa